*О принятых мерах по сокращению*

*выбросов ЗВ в период действия НМУ*

По информации Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период **с 19-00 часов 19.01.2022г. до 19-00 часов 19-00 26.01.2022г** **действуют неблагоприятные метеорологические условия** (НМУ) **1 степени опасности**.

Телефонограммой о наступлении НМУ 1 степени опасности проведено оповещение цехов и подразделений завода.

В период действия НМУ мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в соответствии с Проектом нормативов ПДВ, Планом мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий и приказом Управляющего директора от 01.01.2022 №2 «О регулировании выбросов вредных веществ при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)» производственными цехами выполнены в полном объеме (таблица 1).

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Цех** | **Мероприятие** |
| **Углеподготовительный** | Запрещены сварочные работы |
| Запрещена продувка свечей газопровода природного газа |
| Усилен контроль за работой газоочистных систем |
| **Коксовые цеха №1 и №2** | Коксовые батареи №2, 4, 5, 6, 7, 8 работают на 62% от производственной мощности, Коксовые батареи №1, 3 остановлены. |
| Усилен контроль за работой газоочистных систем. Осуществляется визуальный контроль режима подачи воды на газоочистные системы. |
| Запрещены сварочные работы |
| Усилен контроль и обеспечение герметичности технологического оборудования |
| Усилен контроль за работой систем бездымной загрузки и беспылевой выдачи кокса. |
| Осуществляется дополнительно контроль за работой системы обогрева коксовых батарей (дополнительные суточные замеры коэффициентов избытка воздуха (а), при необходимости регулировка режима обогрева коксовых батарей) |
| Усилен контроль качества воды на тушение кокса. |
| **Химические цеха**  **(цех улавливания; отделение переработки смолы и производства пекового кокса)** | Запрещены сварочные работы во всех участках и подразделениях |

**Дополнительно в период действия НМУ выполнялись следующие мероприятия:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цех** | **Мероприятие** |
| **Химические цеха**  **(цех улавливания; отделение переработки смолы и производства пекового кокса)** | - усилен контроль за технологическим режимом |
| - запрещены пропарочные работы технологического оборудования и железнодорожных цистерн |
| - ограничена погрузка химических продуктов в железнодорожные цистерны |
| **ОПСиППК** | Запрещена работа лаковой установки. |
| **ОРКО** | Запрещена работа кузнечного горна. |

В контрольных точках в зоне влияния выбросов предприятия ежесуточно в период действия НМУ проводится отборы проб атмосферного воздуха на определение содержания загрязняющих веществ. Превышений по маркерным веществам не выявлено.